[bookmark: _GoBack]附件2：
消防软管卷材及院内交通标志等物资
采购清单及要求

一、加装消防软管卷盘（报价不得超过3万元）
现有箱体尺寸：1000×700 
安装数量：39套
安装要求：出水顺畅，卷盘稳定牢固。
符合消防GB 15090-2026《消防软管卷盘》要求。
相关产品符合CCCF 强制性产品认证和消防产品身份信息标志。
安装产品型号： JPS1.6-19/30
2、 采购减速带、限速标志（报价不得超过2600元）
采购限速带22米（厚度4厘米）
采购交通限速标志2块（直径60厘米）

3、 报价单位要求：
具有消防安装、施工资质
具有劳务、货物销售资质
4、 第四人民医院将统一安排现场踏勘，具体时间待定，未经实地踏勘的报价无效。


	消防软管卷材及院内交通标志等物资采购清单

	项目
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价

	加装消防软管卷盘
	JPS1.6-19/30
	39
	套
	769
	30000.00

	减速带
	厚度4厘米
	22
	米
	91
	2000.00

	限速牌
	直径60厘米
	2
	个
	500
	1000.00

	
	合计：
	33000.00



